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1. Пояснительная записка
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.
Обучение требованиям охраны труда в Учебном центре дополнительного профессионального образования ООО «Катод»  проводится в соответствии с программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.
Обучение осуществляется с отрывом от производства по 3-часовой программе. Допускается проведение обучения слушателей требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников с применением дистанционных технологий обеспечивается идентификация личности работника, проходящего обучение, в том числе контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения работника.
Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ проводят в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий в очной форме.
2.  Цель и планируемые результаты обучения
2.1. Цель обучения: получение работниками знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.
2.2. Планируемый результат обучения: допуск к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей работников, которые показали удовлетворительные знания после обучения в соответствии с настоящей Программой. 

3. Тематический план обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при выполнении газоопасных работ
	№ п/п
	Тема
	Время изучения темы, час

	1
	Газоопасные работы (включая вскрытие, очистку, осмотр, подготовку к ремонту и ремонтные работы в емкостях)
	0,5

	2
	Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом оборудовании)
	0,5

	3
	Газоопасные работы, связанные со сливом хлора и аммиака из железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита натрия из железнодорожных и автомобильных цистерн в емкости склада, а также с очисткой хлорных и аммиачных танков, испарителей и буферных емкостей, с ревизией емкостного оборудования, в котором находился озон
	0,5

	4
	Газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, связанные с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа.
	0,5

	5
	Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность газоопасных
	0,5

	6
	Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ
	0,5

	Итого:
	3

	
	
	
	
	


4. Содержание Программы
Тема 1.  Газоопасные работы (включая вскрытие, очистку, осмотр, подготовку к ремонту и ремонтные работы в емкостях)
Тема 2. Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом оборудовании
Тема.3. Газоопасные работы, связанные со сливом хлора и аммиака из железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита натрия из железнодорожных и автомобильных цистерн в емкости склада, а также с очисткой хлорных и аммиачных танков, испарителей и буферных емкостей, с ревизией емкостного оборудования, в котором находился озон
Тема 4. Газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, связанные с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа
Запрещено загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.
Входные двери помещений, в которых установлены объекты газоснабжения, без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок.
Устройство замка должно обеспечивать выход персонала из помещения при аварийной ситуации без использования ключей.
Порядок хранения и выдачи ключей от помещений, в которых находятся объекты теплоснабжения, без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала, а также от газоопасных помещений, определяется распоряжением руководителя подразделения.
Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, получившего ключ.
У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться предупреждающие знаки безопасности.
Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны ограждаться по всему периметру. Элементы временных ограждений должны надежно закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! Опасная зона".
Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную норму расхода.
При обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), должны предусматриваться металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 1,1 м со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м.
Ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, должна составлять не менее 0,8 м, а остальных площадок - не менее 0,6 м.
Применять гладкие площадки и ступени лестниц, а также изготавливать их из прутковой (круглой) стали запрещается.
Ширина лестниц должна составлять не менее 0,6 м.
Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°.
Лестницы должны оборудоваться площадками, расстояние между которыми не должно превышать 4 м.
Для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных выше 1,8 м от пола и не требующих постоянного обслуживания, в случаях, предусмотренных технической документацией организации-изготовителя, допускается применение переносных лестниц-стремянок, передвижных площадок, лесов и подмостей.
В каждом подразделении должен быть составлен список всех газоопасных мест, а также помещений с наличием вредных веществ, утверждаемый работодателем, и вывешен на рабочем месте персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки, а также в цехе (районе, участке) на видном месте. Персонал цехов (районов, участков) должен быть ознакомлен со списком под роспись.
Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними должно быть не менее 2 м.
Если расстояние составляет менее 2 м, то опасные места должны быть обозначены в соответствии с требованиями по маркировке опасных зон.
Ответственный руководитель обязан обеспечить до начала работы выполнение всех подготовительных мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске и плане организации и проведения газоопасной работы.
Перед началом проведения газоопасной работы ответственный исполнитель инструктирует всех работников о необходимых мерах безопасности при выполнении данной работы и о порядке выполнения работы каждым исполнителем, опросить каждого исполнителя о самочувствии, после чего каждый работник, прошедший инструктаж, должен расписаться в наряде-допуске.
Перед началом выполнения газоопасной работы ответственный исполнитель согласовывает наряд-допуск с мастером смены, в зоне ответственности которого находится место проведения газоопасной работы. Для обеспечения безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ следует:
- предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен);
- провести инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах при производстве работ.
Ответственный исполнитель перед началом выполнения газоопасной работы совместно с газоспасателем обязан проверить состояние рабочего места, а также полноту и качество выполнения подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. К этому прилагается сводка отбора проб произведенной за 5 минут до выполнения газоопасных работ. Анализ выполняется представителем газоспасательной службы (ГСС), где указывается содержание СО, СН4, О2 с подписью и указанием фамилии представителя ГСС.
При отсутствии замечаний указанные лица расписываются в наряде-допуске и его копии. Вручение наряда-допуска ответственному исполнителю является допуском бригады к выполнению газоопасной работы.
Приступать к выполнению газоопасной работы, а также отлучаться с рабочего места можно только с разрешения ответственного исполнителя работы.
При проведении газоопасной работы ответственный исполнитель находится у места проведения работы.
Ответственный исполнитель контролирует выполнение рабочими в процессе работы всех мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском.
В процессе проведения газоопасной работы все распоряжения должны даваться ответственным исполнителем работы. Распоряжения являются обязательными для всех членов бригады.
При выполнении газоопасной работы ответственный исполнитель проверяет наличие на рабочих местах всех участников работы. Проверка наличия всех участников работы проводится при перерывах, связанных с выводом людей, и после окончания работы.
Допуск к работе после перерыва, связанного с выводом рабочих, должен осуществлять ответственный исполнитель в присутствии газоспасателя с уведомлением ответственного руководителя о результате проверки состояния воздушной среды, рабочих мест, если условия не изменились.
В процессе выполнения газоопасной работы газоспасатель осуществляют контроль наличия вредных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде на месте выполнения работы. Если содержание вредных и взрывопожароопасных веществ в воздухе рабочей зоны превышает ПДК, то работники выводятся из загазованной среды.
Дальнейшие работы должны выполняться с применением изолирующей ГЗА.
Каждый рабочий, участвующий в выполнении газоопасной работы, а также ответственный исполнитель должны быть обеспечены индивидуальными газоанализаторами, средствами индивидуальной защиты, специнструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.
В местах проведения газоопасной работы не должны находиться посторонние лица. Границы опасной зоны должны быть обозначены знаками безопасности, ограждаться или оцепляться выставленными постами в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону по решению ответственного руководителя газоопасных работ.
По окончании газоопасной работы, подтверждаемой ответственным исполнителем, должна быть произведена уборка рабочих мест, материалов, инструмента и оборудования. Уход бригады с места работы, снятие знаков безопасности и прекращение дежурств газоспасателя должны осуществляться с разрешения ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель обязан лично проверить наличие всех участников, проводивших работы. Закрытие наряда-допуска подтверждается подписями ответственного руководителя и ответственного исполнителя в наряде-допуске.
Тема 5  Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
Требования безопасности при проведении газоопасной работы.
Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ.
Меры предосторожности при перемещении по территории организации, производственным, складским, административным помещениям.
Меры предосторожности при перемещении в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ, в зоне передвижения транспортных средств на территории организации
Тема 6. Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ
Отработка практических навыков при проведении газоопасных работ.
Отработка практических навыков при техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования.
Отработка практических навыков при транспортировании (перемещении) и хранении технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.
Отработка практических навыков при хранении технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.
[bookmark: _Hlk130201318]5.  Условия реализации Программы
5.1. Категория слушателей: работники, чья деятельность связана с выполнением газоопасных работ.
 5.2. Обучение осуществляется с отрывом от производства по 3-часовой программе, включающей 2,5 часа аудиторных занятий и 0\.5 часа практических занятий по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. Практические занятия проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий.
5.4. Форма обучения - очная, с отрывом от работы. Могут использоваться элементы самостоятельного изучения Программы, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.
5.5. Средства обучения: наглядные учебные материалы, нормативные правовые акты и локальные нормативные акты по охране труда, электронные носители информации с возможностью аудио- и видео- воспроизведения.
6.Используемые нормативно-правовые акты
Трудовой кодекс РФ.
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».
ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".
ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ.
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".
[bookmark: _Hlk130201452]7.  Оценка качества освоения Программы

7.1.  Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей проводится в форме тестирования.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Форма проверки знаний требований охраны труда -тестовый контроль.
7.2. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются. 
7.3. Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются протоколом проверки знаний.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения газоопасных работ.
[bookmark: _Hlk130196971]Тестовые задания  для проверки знаний по охране труда работников при выполнении газоопасных работ
Вопрос №1
Кем из перечисленных должностных лиц согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах подрядными организациями?
1. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.
2. Руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи.
3. Представителем Ростехнадзора.
4. Руководителем подрядной организации.
Вопрос №2
В присутствии кого проводится проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы при работах внутри емкости?
1. В присутствии лица, ответственного за проведение газоопасных работ.
2. В присутствии рабочего, который будет спускаться в емкость, и наблюдающего.
3. В присутствии главного инженера.
4. В присутствии начальника цеха.
5. В присутствии представителя ГСС.
Вопрос №3
1. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?
2. На 2 группы, в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.
3. На 3 группы, в зависимости от степени риска проводимых работ.
4. На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы с оформлением наряда-допуска или без оформления.
Вопрос №4
1. Какие плакаты вывешиваются на пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах при производстве газоопасных работ?
2. "Высокое напряжение. Опасно для жизни!".
3. "Не включать: не в фазе!".
4. "Не включать: работа на линии!".
5. "Не включать: работают люди!".
Вопрос №5
Кому лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно сдать объект после окончания подготовительных работ?
1. Лицу, ответственному за проведение газоопасной работы.
2. Руководителю эксплуатирующей организации.
3. Лицу, ответственному за безопасное ведение технологического процесса на объекте.
4. Начальнику цеха.
5. Пожарной службе эксплуатирующей организации.
Вопрос №6
Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?
1. Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.
2. Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определенный в наряде-допуске.
3. Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.
4. Электротехнологический персонал эксплуатирующей организации.
Вопрос №7
1. Где регистрируются газоопасные работы II группы?
2. В журнале регистрации целевого инструктажа.
3. В журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с присвоением очередного номера.
4. В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.
5. В вахтовом журнале.
Вопрос №8
Какое из перечисленных требований при назначении специалиста, ответственного за проведение огневых работ, указано неверно?
1. Назначение организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации) или лица, его замещающего, ответственного за обеспечение пожарной безопасности.
2. Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности.
3. Прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Вопрос №9
К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?
1. К I группе.
2. К II группе.
3. К группе работ средней степени опасности.
4. К группе работ высокой степени опасности.
Вопрос №10
Какими документами определяется перечень постоянных мест проведения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?
1. Правилами пожарной безопасности.
2. Технологическим регламентом.
3. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
4. Организационно-распорядительными документами руководителя.

Вопрос №11
Какие из перечисленных требований безопасности предъявляются при работах внутри емкости?
1. Если в действиях работающего внутри емкости наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), к нему следует спустить медицинского работника для оказания первой помощи.
2. При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работающего внутри емкости, работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать.
3. Допускается подача необходимых инструментов и материалов в емкость любым удобным для работников способом.
4. Запрещается подача материалов в емкость во время проведения газоопасных работ.
Вопрос №12
1. Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в электронном виде?
2. Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.
3. Допускается по решению руководителя эксплуатирующей организации.
4. Допускается при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.
5. Не допускается.
Вопрос №13
Кем утверждается перечень газоопасных работ, проводимых на опасных производственных объектах?
1. Руководителем эксплуатирующей организации совместно с руководителем аварийно-спасательной службы.
2. Руководителем службы производственного контроля или лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.
3. Руководителем эксплуатирующей организации.
4. Главным инженером эксплуатирующей организации.
5. Техническим директором эксплуатирующей организации.
Вопрос №14
Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных правилами, указаны неверно?
1. Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.
2. Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.
3. Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.
4. Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением.
Вопрос №15
Какие сведения не указываются в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования?
1. Непосредственный руководитель работ и лица, ответственные за подготовку к ремонтным работам.
2. Сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования.
3. Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.
Вопрос №16
Какие требования установлены к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ?
1. Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце.
2. Крышки колодцев должны быть плотно закрыты, огорожены и отмечены хорошо видимыми опознавательными знаками.
3. Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 2 см в стальном или железобетонном кольце.
Вопрос №17
Какие из перечисленных действий, производимых при подготовке объекта к огневым работам, указаны неверно?
1. Аппараты, машины и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.
2. Электроприводы движущихся механизмов, которые находятся в зоне выполнения огневых работ, должны быть отключены от источников питания, отсоединены от этих механизмов видимым разрывом.
3. Аппараты, машины и другое оборудование, только находящееся на расстоянии менее 1 м от границы опасной зоны, связанной с проведением огневых работ, и внутри нее, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.
4. На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать: работают люди!".
Вопрос №18
Что должна выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ?
1. Составить план подготовительных работ.
2. Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.
3. Разработать проект производства работ.
4. Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.
5. Провести медосмотр сотрудников.
Вопрос №19
1. Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ в ремонтной зоне?
2. Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации.
3. Эксплуатирующая организация должна согласовать с подрядной организацией расстановку знаков, обозначающих границы земляных работ.
4. Подрядная организация согласовывает наряд-допуск на производство земляных работ со структурными подразделениями эксплуатирующей организации, на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией.
5. Эксплуатирующая организация должна согласовать с подрядной организацией расстановку техники.
Вопрос №20
Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы?
1. Работники, список которых определяется внутренними документами организации.
2. Работники газоспасательной службы.
3. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.
4. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
5. Работники подрядной организации.
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