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1. Пояснительная записка
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.
Обучение требованиям охраны труда в Учебном центре дополнительного профессионального образования ООО «Катод» проводится в соответствии с программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.
Обучение осуществляется с отрывом от производства по 6-часовой программе. Допускается проведение обучения слушателей требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда слушателей с применением дистанционных технологий обеспечивается идентификация личности слушателя, проходящего обучение, в том числе контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения работника.
Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ проводят в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий в очной форме.
Цель и планируемые результаты обучения
2.1. Цель обучения: получение работниками знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.
2.2. Планируемый результат обучения: допуск к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей работников, которые показали удовлетворительные знания после обучения в соответствии с настоящей Программой. 

3. Тематический план обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при проведении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей
	№ п/п
	Тема
	Время изучения темы, час

	  1.
	Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний
	0,5

	2. Виды и порядок проведения электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей

	2.1
	Электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях,      каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей, в коллекторах, в топках и дымоходах котлов
	0,5

	2.2
	  Электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях, при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования
	0,5

	2.3
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м
	0,5

	2.4.
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества)
	0,5

	2.5
	 Работы, связанные с электро- и газосварочными, огневыми работами (за исключением сварочных работ в специально оборудованных помещениях)
	0,5

	2.6
	  Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые вне постоянных мест проведения данных работ
	0,5

	2.7
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества)
	0,5

	2.8
	  Сварочные (резательные) работы
	0,5

	3.
	Безопасные приёмы и методы при проведении электросварочных и газосварочных работ. Требования охраны труда, предъявляемые при выполнении работ в ОЗП.
	0,5

	4.
	Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ
	1

	Итого:
	6


4. Содержание программы
Тема 1. Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний
Причины профессионального травматизма, микроповреждений (микротравм). Виды и классификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях.
Причины профессиональных заболеваний и их классификация.
Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний: назначение ответственных лиц, предварительный осмотр рабочего места, разработка необходимой документации для организации и проведении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей, подбор и применение средств индивидуальной и коллективной защиты, систем обеспечения безопасности при проведении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей и другое.
Тема 2. Виды и порядок проведения электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей. 
2.1 Электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях,      каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах 
2.2. Электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях, при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования котлов, внутри горячих печей, в коллекторах, в топках и дымоходах котлов.
2.3. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м
2.4. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества).
2.5. Работы, связанные с электро- и газосварочными, огневыми работами (за исключением сварочных работ в специально оборудованных помещениях).
2.6. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые вне постоянных мест проведения данных работ
2.7. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества).
2.8. Сварочные (резательные) работы
Тема 3. Безопасные приёмы и методы при проведении электросварочных и газосварочных работ. Требования охраны труда, предъявляемые при выполнении работ в ОЗП
Допуск работника к выполнению электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей. Действия работника перед началом выполнения работ. Существующие ограничения для начала работы. Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ. Запрещение работнику приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.
Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы. Запрещение работнику пользоваться инструментом, оборудованием и приспособлениями, безопасному обращению с которыми он не обучен. Необходимость обо всех неисправностях оборудования, инструмента или приспособлений сообщить руководителю и к работе не приступать до их устранения.
Требования к поведению работника во время работы. Требования к выполнению работником всех операций в соответствии с производственной инструкцией, технической и технологической документацией и инструкциями по эксплуатации оборудования. Запрещение работнику, находящемуся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.
Требования безопасности, предъявляемые к сварочным постам. Требования безопасности, предъявляемые к сварочным (наплавочным) материалам. Меры безопасности при эксплуатации сварочного и вспомогательного оборудования. Правила эксплуатации газовых баллонов. Правила обслуживания переносных газогенераторов.
Безопасность труда при выполнении работ по сварке (наплавке, резке) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных материалов).
Требования безопасности при выполнении газовой сварки (наплавки) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов).
Меры безопасности при выполнении сварочных процессов вручную (ацетилено-кислородная сварка, пропано-кислородная сварка, водородно-кислородная сварка).
Меры безопасности при выполнении сварочных процессов, выполняемых сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением заменителей горючих газов.
Меры безопасности при выполнении сварочных процессов, выполняемых сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением водорода (на основе электролиза воды).
Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов).
Меры безопасности при выполнении сварочных процессов вручную (сварка дуговая плавящимся электродом; сварка (дуговая) гравитационная покрытым электродом; резка воздушно-дуговая; резка кислородно-дуговая).
Меры безопасности при выполнении сварки ручной дуговой ванная покрытым электродом.
Меры безопасности при выполнении ручной дуговой резки и строжки металлов.
Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе и плазменной дуговой сварки (наплавки, резки) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов). Меры безопасности при выполнении сварочных процессов вручную и с ручной подачей присадочного материала (сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе с присадочным сплошным материалом (проволокой или стержнем); сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе без присадочного материала; сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным порошковым материалом (проволокой или стержнем) в инертном газе; сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным сплошным материалом (проволокой или стержнем) в инертном газе с добавлением восстановительного газа; сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным порошковым материалом (проволокой или стержнем) в инертном газе с добавлением восстановительного газа; сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в активном газе). Меры безопасности при выполнении сварочных процессов вручную и с ручной подачей присадочного материала (сварка дуговая плазменная с присадочным порошковым материалом; сварка плазменная дугой прямого действия; сварка плазменная дугой косвенного действия; сварка плазменная с переключаемой дугой; резка плазменная с использованием окислительного газа; резка плазменная без использования окислительного газа; резка воздушно-плазменная).
Требования безопасности при выполнении частично механизированной сварки (наплавки) плавлением конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов). Меры безопасности при выполнении сварочных процессов вручную и с механизированной подачей проволоки (сварка дуговая порошковой самозащитной проволокой; сварка дуговая под флюсом сплошной проволокой; сварка дуговая под флюсом порошковой проволокой; сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе; сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым наполнителем в инертном газе; сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим наполнителем в инертном газе; сварка дуговая сплошной проволокой в активном газе; сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым наполнителем в активном газе; сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим наполнителем в активном газе; сварка плазменная плавящимся электродом в инертном газе).
Требования безопасности при выполнении термитной сварки конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей).
Требования безопасности при выполнении сварки ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.).
Действия, которые запрещены работнику при выполнении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей.
Меры безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную.
Работы, связанные с повышенной опасностью, требующие оформления наряда-допуска. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. Порядок допуска работников к работам в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, не связанных с характером выполняемых работ с оформлением нарядов-допусков. Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов. Обязанности руководителя работ с повышенной опасностью.
Допуск работника к выполнению работ в ОЗП. Действия работника перед началом выполнения работ. Существующие ограничения для начала работы. Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ. Запрещение работнику приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.
Требования безопасности при выполнении работ в ОЗП с негазоопасной средой
Требования безопасности при выполнении работ в ОЗП с газоопасной средой
Требования безопасности при выполнении работ в ОЗП с взрывопожароопасной средой
Требования безопасности при выполнении работ в ОЗП с взрывопожаробезопасной средой.
Оценка параметров среды. Классы опасности веществ. Приборы для оценки параметров среды. Методы используемые для определения запыленности и загазованности воздуха. Контроль загазованности рабочей зоны в
ОЗП. Приборы контроля воздуха: запыленности, загазованности. Устройство газоанализатора и принцип его работы. Приборы для контроля уровня шума и вибрации. Приборы контроля уровня освещенности.
Тема 4. Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ
Отработка практических навыков при выполнении работ по сварке (наплавке, резке) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных материалов).
Отработка практических навыков при выполнении газовой сварки (наплавки) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов).
Отработка практических навыков при выполнении сварочных процессов вручную (ацетилено-кислородная сварка, пропано-кислородная сварка, водородно-кислородная сварка).
Отработка практических навыков при выполнении сварочных процессов, выполняемых сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением заменителей горючих газов.
Отработка практических навыков при выполнении сварочных процессов, выполняемых сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением водорода (на основе электролиза воды).
Отработка практических навыков при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов).
Отработка практических навыков при выполнении сварочных процессов вручную (сварка дуговая плавящимся электродом; сварка (дуговая) гравитационная покрытым электродом; резка воздушно-дуговая; резка кислородно-дуговая).
Отработка практических навыков при выполнении сварки ручной дуговой ванная покрытым электродом.
Отработка практических навыков при выполнении ручной дуговой резки и строжки металлов.
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5.  Условия реализации Программы
5.1. Категория слушателей: работники, чья деятельность связана с электросварочными и газосварочными работами.
 5.2. Обучение осуществляется с отрывом от производства по 6-часовой программе, включающей 5 часов аудиторных занятий и 1 час практических занятий по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. Практические занятия проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий.
5.4. Форма обучения - очная, с отрывом от работы. Могут использоваться элементы самостоятельного изучения Программы, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.
5.5. Средства обучения: наглядные учебные материалы, нормативные правовые акты и локальные нормативные акты по охране труда, электронные носители информации с возможностью аудио- и видео- воспроизведения.
6. Используемые нормативно-правовые акты
1. Трудовой кодекс РФ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.
3. ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".
4. ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".
5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.
6. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты , утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н.
7. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медосмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры , утвержденный совместным приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, и Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса РФ, утвержденный приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.
8. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н.
9. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".
10. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н.
11. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.
12. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.
13. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов , утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н.
14. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.
15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах".
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7.  Оценка качества освоения Программы

7.1.  Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей проводится в форме тестирования.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Форма проверки знаний требований охраны труда - устный опрос по билетам (вопросам).
7.2. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются. 
7.3. Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются протоколом проверки знаний.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей

Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда работников при выполнении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей
Билет N 1 
1. Требования, предъявляемые к спецодежде работника при работе в ОЗП?
2. Возможные причины несчастных случаев при работе в ОЗП?
3. В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда с работником?

Билет N 2 
1. Порядок замены спецодежды, пришедшей в негодность раньше установленного срока?
2. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работника при работе в ОЗП?
3. Требования охраны труда, предъявляемые к работникам при работе в ОЗП?

Билет N 3 
1.  Трудовой договор между работником и работодателем. Содержание трудового договора?
3. Требования к организации рабочего места работника и подходам к месту работы?
4. Требования охраны труда при подготовке ОЗП к проведению работ?

Билет N 4 

1. Обязанности по охране труда работника при работе в ОЗП?
2.  Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ?
3. Требования охраны труда, предъявляемые при входе в ОЗП для проведения работ?

Билет N 5 

1. Требования охраны труда, предъявляемые при работе в ОЗП с негазоопасной средой?
2. Сигнальные знаки, сигналы?
3. Действия работника при аварийной ситуации?

Билет N 6 
1. Существующие ограничения для начала работы?
3. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, материалов, находящихся на рабочем месте?
4. Требования охраны труда, предъявляемые при работе в ОЗП с газоопасной средой?



Билет N 7

1.   Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. Электрический удар. Ожоги, электрические знаки, электрометаллизация?
2. Меры безопасности при выполнении сварочных процессов, выполняемых сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением заменителей горючих газов?
3. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком?

Билет N 8

1. Средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов?
2. Основные требования в инструкции по охране труда для работников при выполнении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей?
3. Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные причины электротравматизма?


Билет N 9

1. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ. Назначение инструкций. Виды инструкций?
2. Меры безопасности при выполнении сварочных процессов, выполняемых сварщиком при ручном перемещении и удержании сварочной горелки с применением водорода (на основе электролиза воды)?
3. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную?


Билет N 10

1.  Требования к организации рабочей зоны и местам подхода. Понятия "место работы", "рабочее место", "рабочая зона", "зона производства работ"?
2. Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов)?
3. Действия работника при отравлении газом?

Билет N 11

1.   Порядок выдачи работнику средств индивидуальной защиты?
2. Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе и плазменной дуговой сварки (наплавки, резки) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов)?
3. Требования безопасности при нахождении и проведении работ на объектах, производственных участках и территории организации?

Билет N 12

1.  Основные требования по электробезопасности при эксплуатации оборудования. Инструктаж и присвоение работнику соответствующей группы по электробезопасности?
2. Требования безопасности при выполнении частично механизированной сварки (наплавки) плавлением конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов)?
3. Действия работника при несчастном случае?

Билет N 13

1.  Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ?
2. Требования безопасности при выполнении термитной сварки конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей)?
3. Действия работника при плохом самочувствии, заболевании?

Билет N 14

1.  Работы, связанные с повышенной опасностью, требующие оформления наряда-допуска. Порядок допуска работников к работам повышенной опасности?
2. Правила обслуживания переносных газогенераторов?
3. Требования без опасности при выполнении сварки ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.)?


Билет N 15

1  Меры безопасности при работе с инструментом и приспособлениями?
2. Действия, которые запрещены работнику при выполнении электросварочных и газосварочных работ, выполняемых снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей?
3. Правила пользования первичными средствами пожаротушения?
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