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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Аннотация
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по противопожарной профилактике» предназначена для обучения специалистов, осуществляющих обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, разработку и осуществление мер безопасности на объектах защиты.

Категория слушателей:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- лица, замещающие должности (претендующие на замещение должностей), для исполнения должностных обязанностей, по которым устанавливаются требования к прохождению обучения по программам профессиональной переподготовки.
Специалисты по противопожарной профилактике в зависимости от места работы обеспечивают противопожарный режим на объектах, разрабатывают мероприятия по снижению рисков возникновения пожара.

1.2. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

· Приказа Минтруда России от 11.10.2021 N 696н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике";

· Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности»;
· Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности";
· Приказа МЧС России от 05.09.2021 N 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности".

1.3. Цель реализации программы 
 Целью программы является подготовка слушателей, направленная на получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, разработке и осуществлению мер безопасности на объектах защиты.
1.4. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации
 Полученная в результате обучения новая квалификация позволит осуществлять профессиональную деятельность на должностях:

- инженер пожарной охраны;

- специалист (инженер) по пожарной безопасности;

- специалист по противопожарной профилактике;

- строительный и пожарный инспектор;

- инспектор по пожарной безопасности;

- ведущий специалист по пожарной безопасности;

- ведущий специалист по противопожарной профилактике;

- руководитель (специалист) службы пожарной профилактики организации;

- начальник (специалист) службы пожарной безопасности;

- начальник (специалист) отдела надзора за зданиями, сооружениями и пожарной безопасности.

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной Программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, соотнесенные с требованиями профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» (Таблица 1): 

Таблица 1
Связь дополнительной профессиональной программы 

с профессиональными стандартами
	Наименование программы
	Наименование

профессионального стандарта
	Обобщенные трудовые

функции
	Уровень и код квалификации

	Специалист по противопожарной профилактике
	Специалист по противопожарной профилактике (утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2014г. № 814н (ред. от 12.12.2016))
	Обеспечение противопожарного режима на объекте

Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

Разработка и контроль выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта

Руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений)

	5 (А)

6 (В)

6 (С)

7 (С)


Результатом профессиональной переподготовки по Программе является формирование профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам трудовых функций (таблица 2):
Таблица 2

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте

с требованиями к результатам подготовки
	Обобщенные трудовые функции 
	Виды профессиональной деятельности
	Трудовые функции/ПК

	Обеспечение противопожарного режима на объекте защиты
	Проектно - конструкторская
	 Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты

	
	Сервисно-эксплуатационная
	Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности 

	
	Производственно-технологическая деятельность
	  Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты

	
	Организационно- управленческая
	Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты
Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности

	Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности)


	Проектно - конструкторская
	Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты

	
	Организационно-управленческая
	Обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении противопожарного режима 

	
	Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская
	Проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз в области пожарной безопасности объекта защиты

Подготовка вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима на объекте защиты

	Разработка и контроль выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта


	Проектно - конструкторская
	Анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

	
	Организационно-управленческая
	Разработка и организация на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности

	
	Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская
	Исследование проектной документации в части, касающейся соблюдения требований пожарной безопасности 

 Контроль выполнения проектных решений по пожарной безопасности в строящихся и реконструируемых зданиях объекта защиты

	Руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов)
	Проектно- конструкторская
	 Организация разработки мероприятий по совершенствованию системы пожарной безопасности объекта защиты

	
	Сервисно-эксплуатационная
	 Контроль исполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты

	
	Организационно-управленческая
	Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности объекта защиты 

Работа в составе комиссий в области пожарной безопасности и комиссии по расследованию причин пожаров

	
	Проектно- конструкторская
	 Организация разработки мероприятий по совершенствованию системы пожарной безопасности объекта защиты


1.5. Планируемые результаты обучения
На основании требований профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» в результате освоения программы обучающийся приобретает знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций при выполнении нового вида деятельности - пожарная профилактика на объектах защиты:

· Способность использовать нормативную и техническую документацию, устанавливающую требования в области пожарной безопасности;

· способность к организации обеспечения противопожарного режима на объекте защиты;

· способность к проведению независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности);

· способность к разработке и контролю выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта;

· способность к планированию пожарно-профилактических работ на объекте защиты;

· способность к организации обучения работников объекта защиты мерам пожарной  безопасности;

· способность
к идентификации опасности и разработке рекомендаций по уменьшению пожарного риска;

· способность
к руководству службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов).
В результате профессиональной переподготовки специалист по противопожарной профилактике должен:
· знать:

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности;

- законодательные и иные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности;

- технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;

- нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности;

- требования к объемно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;

- формы и методы контроля за обеспечением пожарной безопасности в организации, в том числе порядок проведения самообследования, самодекларирования и аудита пожарной безопасности;

- регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и государственными органами;

 - пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации;

- требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- состав, конструктивные особенности, технические характеристики систем противопожарной защиты объекта;

- состав, конструктивные особенности, технические характеристики системы предотвращения пожара;

- требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции;

- требования нормативных документов по обеспечению противопожарного режима в организации;

- порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности;

- порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности;

- порядок осуществления внутреннего аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности;

- способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара;

- способы определения места и времени возникновения пожара, направления его развития;

- современные средства пожаротушения, средства пожаротушения, используемые на объекте;

- виды пожарной техники и пожарного оборудования, область их применения;

- документы предварительного планирования действий по тушению пожаров;

- методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей;

- схемы действий персонала организации при пожарах;

- меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара;

- порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.

· уметь:

- анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте;

- планировать пожарно-профилактическую работу на объектах защиты и в организации;

- проводить пожарно-технические обследования объектов защиты организации;

- разрабатывать локальные нормативные акты организации и планирующие документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- проводить обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности;

- проводить анализ и оценку пожарного риска на объектах защиты организации;

- проводить экспертизу проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;

- разрабатывать необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;

- разрабатывать паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;

- организовать и проводить практические занятия с персоналом по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилами пользования первичными средствами пожаротушения;

- проводить экспертизу оперативно-тактической обстановки и принимать решения о действиях в случае возникновения пожара.

· владеть:

- умениями по проведению контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты;

- умениями по разработке решений по противопожарной защите организаций;

- методами руководства структурными подразделениями организации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная программа Профессиональная переподготовка

«Специалист по противопожарной профилактике»

Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" осуществляется с отрывом от производства по 256-часовой программе, из них на теоретическое обучение и подготовку индивидуальной работы (реферат) - 252 часа, на итоговую аттестацию (тестирование  и защита реферата) – 4 часа.
 Программа реализуется в очно-заочной форме обучения с применением электронного обучения.
	№ п/п
	Наименование модулей
	Количество часов
	Форма контроля

	1.
	Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
	6
	зачет

	2.
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
	90
	

	3.
	Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций.
	36
	зачет

	4.
	Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
	50
	зачет

	5.
	Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
	40
	зачет

	6.
	Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
	30
	

	
	Итоговая аттестация
	4
	тестирование,

защита реферата

	
	ИТОГО:
	256
	


	3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

	Программа профессиональной переподготовки

	«Специалист по противопожарной профилактике» (очно-заочная форма обучения)


	№ п/п
	Наименование модулей/тем
	Виды учебных занятий
	Порядковые номера недель (час.)
	Всего часов учебной нагрузки

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
	
	
	
	
	
	
	
	6

	1.1.
	Пожары. Виды, классификация пожаров
	лекционные занятия
	2
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Опасные факторы пожара
	лекционные занятия
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Организационные
основы
обеспечения
пожарной
безопасности
в Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	90

	2.1.
	Государственное
регулирование
в
области

пожарной безопасности
	лекционные занятия
	6
	
	
	
	
	
	
	12

	
	
	самостоятельные занятия
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Субъекты правоотношений в области пожарной

безопасности, их полномочия и ответственность
	лекционные занятия
	4
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	4
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Федеральный государственный пожарный надзор
	лекционные занятия
	4
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	4
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Лицензирование
и
декларирование
в
области

пожарной безопасности
	лекционные занятия
	5
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	самостоятельные занятия
	1
	4
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Аккредитация
	лекционные занятия
	
	4
	
	
	
	
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	
	4
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Подтверждение
соответствия
объектов
защиты

(продукции) требованиям пожарной безопасности
	лекционные занятия
	
	4
	
	
	
	
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	
	4
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Независимая
оценка
пожарного
риска
(аудит

пожарной безопасности)
	лекционные занятия
	
	5
	
	
	
	
	
	10

	
	
	самостоятельные занятия
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Противопожарная
пропаганда
и
обучение

работников
организаций
мерам
пожарной безопасности
	лекционные занятия
	
	4
	
	
	
	
	
	10

	
	
	самостоятельные занятия
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	опрос
	
	1
	
	
	
	
	
	


	
	Практические занятия
	практические занятия
	
	
	16
	
	
	
	
	16

	3.
	Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций
	
	
	
	
	
	
	
	36

	3.1
	Противопожарный режим на объекте
	лекционные занятия
	
	
	4
	
	
	
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	4
	
	
	
	
	

	3.2
	Требования
пожарной
безопасности
к

производственным зданиям, сооружениям
	лекционные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	

	3.3
	Требования пожарной безопасности к складским

зданиям, сооружениям, помещениям
	лекционные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	

	3.4.
	Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и

ремонта
	лекционные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	

	3.5.
	Требования пожарной   безопасности   к   зданиям

сельскохозяйственного назначения
	лекционные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	2
	
	
	
	
	

	3.6.
	Требования пожарной безопасности к опасным

производственным объектам
	лекционные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	3.7.
	Требования
пожарной
безопасности
к

многофункциональным зданиям
	лекционные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	3.8.
	Обеспечение
пожарной
безопасности
жилых

помещений
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	опрос
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.
	Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
	
	
	
	
	
	
	
	50

	4.1.
	Система
обеспечения
пожарной
безопасности

объекта защиты
	лекционные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	4.2.
	Система предотвращения пожаров
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	4.3.
	Пожарная
опасность
и
пожаровзрывоопасность

веществ и материалов
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.4.
	Пожарная
опасность
и
пожаровзрывоопасность

технологических сред и зон
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.5.
	Пожарная опасность наружных установок
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	4.6.
	Пожарная
опасность
зданий,
сооружений
и

помещений
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	


	4.7.
	Пожарно-техническая
классификация
зданий,

сооружений и пожарных отсеков
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.8.
	Пожарно-техническая
классификация

строительных конструкций и противопожарных преград
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.9.
	Система противопожарной защиты
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	2
	
	
	
	

	4.10.
	Пути эвакуации людей при пожаре
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.11.
	Системы
обнаружения
пожара,
оповещения
и

управления эвакуацией людей при пожаре
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.12.
	Системы
коллективной
защиты,
средства индивидуальной защиты и спасения людей от

опасных факторов пожара
	лекционные занятия
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.13.
	Система противодымной защиты
	лекционные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.14.
	Ограничение распространения пожара за пределы

очага
	лекционные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.15.
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и

сооружениях
	лекционные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.16.
	Системы
автоматического
пожаротушения
и пожарной сигнализации
	лекционные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.17.
	Общие требования к пожарному оборудованию
	лекционные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.18.
	Источники противопожарного водоснабжения
	лекционные занятия
	
	
	
	
	0,5
	
	
	2

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	опрос
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Практические занятия
	практические занятия
	
	
	
	
	8
	
	
	8

	5.
	Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
	
	
	
	
	
	
	
	40

	5.1.
	Требования
пожарной
безопасности
к

инженерному оборудованию зданий и сооружений
	лекционные занятия
	
	
	
	
	8
	
	
	16

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	8
	
	
	

	5.2.
	Требования пожарной безопасности к проходам,
	лекционные занятия
	
	
	
	
	3
	1
	
	8


	
	проездам и подъездам зданий и сооружений
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	4
	
	

	5.3.
	Требования
к
противопожарным
расстояниям

между зданиями и сооружениями
	лекционные занятия
	
	
	
	
	
	2
	
	4

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	2
	
	

	5.4.
	Требования правил противопожарного режима к

пожароопасным работам
	лекционные занятия
	
	
	
	
	
	5
	
	12

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	опрос
	
	
	
	
	
	1
	
	

	6.
	Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
	
	
	
	
	
	
	
	30

	6.1.
	Обеспечение
деятельности
подразделений

пожарной охраны
	лекционные занятия
	
	
	
	
	
	4
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	4
	
	

	6.2.
	Пожарная техника и средства пожаротушения
	лекционные занятия
	
	
	
	
	
	3
	
	6

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	3
	
	

	6.3.
	Документы
предварительного
планирования

действий по тушению пожаров
	лекционные занятия
	
	
	
	
	
	4
	
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	
	4
	

	6.4.
	Спасение людей при пожарах
	лекционные занятия
	
	
	
	
	
	
	2
	8

	
	
	самостоятельные занятия
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Практические занятия
	практические занятия
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Итоговая аттестация
	тестирование,
защита

реферата
	
	
	
	
	
	
	4
	4

	
	ИТОГО:
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	16
	256


Самостоятельная работа слушателей при изучении учебной темы включает в себя:

- текущее изучение учебного материала, преподаваемого на лекционных занятиях;

- изучение рекомендованной литературы;

- подготовку к промежуточной аттестации.

Практические занятия: задания -Приложение № 1

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ №1
«Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров»
Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.
Тема 1.2. Опасные факторы пожара

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара.

Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ №2
«Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации»
Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.

Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.

Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска.

Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска.

Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.
Тема 2.5. Аккредитация

Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.
Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).
Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.
Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Разработка порядка обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.
Практическое занятие №1 (Приложение 1)

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений).

Разработка декларации пожарной безопасности.

Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их противопожарной защиты.

Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.

Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ №3
«Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций»

Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте

Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.

Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.

Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования.
Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.

Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности <6>. Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.

Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок.

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.

Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.

Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения.

Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.

Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.

Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.

Требования Правил противопожарного режима к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений.

Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.

Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях.

Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности <7>. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности.
Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам
Опасные производственные объекты (предприятия или их цехи, участки, площадки). Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта. Ответственность руководителей, должностных лиц, иных работников организаций за нарушение законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. Противопожарный режим на объекте. Паспорт безопасности опасных объектов. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющие соответствующее нормативное регулирование, специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов. Подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта.
Тема 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам.

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).
Тема 3.8 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ №4
«Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты»
Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Тема 4.2. Система предотвращения пожаров
Цель создания систем предотвращения пожаров.

Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты.
Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов.

Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность  технологических сред и зон

Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Классификация пожароопасных зон. Классификация взрывоопасных зон.
Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок

Классификация наружных установок по пожарной опасности. Категории наружных установок по пожарной опасности.
Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных  отсеков

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. Классификация зданий пожарных депо. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград.
Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград

Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных преград.

Тема 4.9. Система противопожарной защиты

Цель создания систем противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов.

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.
Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.
Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.
Тема 4.13. Система противодымной защиты

Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Методика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.
Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.
Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.
Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1 - Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно- контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения.

Классификация автоматических установок пожаротушения.
Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию

Назначение, область применения и пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.
Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.
Практическое занятие №2 (Приложение 1)

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.
8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ № 5
«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты»
Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию указанных систем. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно- планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.
Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.
Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.

Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требования пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.
9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ № 6
«Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим»
Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны

Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.
Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения

Область применения первичных средств пожаротушения. Область применения мобильных средств пожаротушения. Классификация установок пожаротушения. Классификация и область применения средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.
Тема 6.3. Документы предварительного планирования действий по тушению   пожаров

Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей.

Схемы действий персонала организации при пожарах.
Тема 6.4. Спасение людей при пожарах

Способы и приемы спасения людей при пожарах. Оказание первой помощи пострадавшим при пожарах.

Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара. 
Практическое занятие №3 (Приложение 1)
Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты  организации.

Отработка на тренажере КТНП 01-ЭЛТЭК приемов оказания первой помощи.

После обучения в объеме программы проводится итоговая аттестация в форме   тестирования и защита реферата по темам согласно перечню (Приложение 2).
10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для контроля освоения программы преподавателем проводится промежуточная (в   форме опроса) и итоговая аттестация (в форме тестирования и защиты реферата), сроки проведения которых установлены календарным учебным графиком программы. 
Промежуточная аттестация. Для контроля знаний слушателям по результатам освоения материалов модулей предлагается ответить на 3 вопроса по изученным темам. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной при правильном ответе более 50%.  Количество попыток не ограничено.

Результаты промежуточной аттестации учитываются при допуске к итоговой аттестации. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются. 
Итоговая аттестация. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме, в форме тестирования и защиты реферата по темам согласно перечню и требований к написанию реферата (Приложение 2).

Тест состоит из 20 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 45 минут. Тест считается успешно пройденным при предоставлении более 90% правильных ответов. На прохождение теста отводится три попытки.

Реферат предоставляется на рецензию в Учебный центр. Рекомендованный к защите реферат оценивается аттестационной комиссией по двухбалльной системе: «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Результаты тестирования рассматриваются комиссией в составе не менее 3 человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей.
 По результатам рассмотрения итогов тестирования и защиты реферата комиссия принимает решение об успешном прохождении слушателем итоговой аттестации и выдаче удостоверения установленного образца.
В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ  лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного  образца. 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации №1
1. Какое из перечисленных определений соответствует понятию «горение»?

2. Что включает в себя система предотвращения пожара?
3. Дать определение понятию "пожар"?

4. Дать определение понятию "устойчивое пламенное горение"?

5. К какому подклассу пожара относится горение жидких веществ, нерастворимых в воде?

6. Сценарии каких пожаров следует рассматривать как сценарии с наихудшими условиями пожара?
7. Какие меры должны приниматься по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях при наличии горючих материалов на   объектах защиты?
8. Сценарии каких пожаров следует рассматривать как сценарии с наихудшими условиями пожара?
9. Какие меры должны приниматься по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях при наличии горючих материалов на объектах защиты?
10. Какие меры должны приниматься по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях при наличии горючих материалов на объектах защиты?
11. К какому подклассу пожара относится горение жидких веществ, растворимых в воде?
12. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, воздействующим на человека и имущество?
13. Что должен предусматривать анализ пожарной опасности технологических процессов?
14. Что используется для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов?
15. Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?
16. Что из перечисленного входит в обязанности руководителей организации?
17. Кто устанавливает порядок разработки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих требования
пожарной безопасности?
18.  Какой следует определять длину пути эвакуации по лестнице второго типа в помещении?
19. Что должно разрабатываться для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности?
20. Кем устанавливаются критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров?
21.  На кого возлагается ответственность
за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда?
22. На основании чего определяется ожидаемый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной         опасности?
23. На основании чего определяется ожидаемый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной         опасности?
24. На основании чего определяется ожидаемый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной         опасности?
25. Сколько дней дается уполномоченному должностному лицу лицензирующего органа для принятия решения о рассмотрении или возврате надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии со дня его представления?
26.  Какие правила должны применяться в случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации
27. Сколько экспертов по аккредитации должны работать по основному месту работы в экспертной организации?
28. К какому виду деятельности в области пожарной безопасности относится проведение тематических выставок, смотров?
29. В каком случае не производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей?
30. Кем разрабатывается план проведения противопожарной тренировки?
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации №2

1. Что входит в комплекс организационных мероприятий, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты?
2. Где должна производиться сушка одежды и обуви?

3. Что запрещается делать на объектах защиты?

4. Какое требование электробезопасности необходимо соблюдать в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал?

5. Где должен храниться после окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал?

6.  С какой периодичностью должны проводиться
проверки работоспособности резервных пожарных насосных агрегатов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?

7. Когда (в какое время года) должна проводиться проверка наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи?

8. Верно ли утверждение: "Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно- технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара эвакуацию людей в безопасную зону после нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара"?

9. Какая минимальная ширина должна быть у
лестниц третьего типа, предназначенных для доступа пожарных подразделений в производственных зданиях?

10. Какой класс пожарной опасности должны иметь покрытия полов в помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости?

11. Какими должны быть степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности одноэтажного здания склада категории А площадью этажа в пределах пожарного отсека 5200 м²?
12.  В течение какого срока должна подвергаться обкатке автоматическая установка аэрозольного пожаротушения с контролем случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки перед сдачей в эксплуатацию?

13.  Какие системы вентиляции следует предусматривать для групп помещений, расположенных в разных пожарных отсеках?

14.  Какой инструмент следует применять при
проведении ремонтных работ во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений?
15.  Какие здания относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5?
16.  В каком случае расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не нормируется?
17.  Какой должна быть общая площадь проемов в противопожарных преградах?
18. В течение какого времени вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения?
19. Какое количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей допускается хранить на рабочих местах?
20. На каком минимальном расстоянии от электродвигателей и пусковой аппаратуры должны размещаться горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы?
21. Какие объекты относятся к II классу опасности, в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества?
22. В течение какого времени организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, при внесении изменений в обоснование безопасности опасного производственного объекта должна направить их в Ростехнадзор?
23. Что не требуется определять в системах оповещения людей о пожаре в отдельных зонах зданий и сооружений, исходя из условия обеспечения их безопасной эвакуации?
24. Для каких противопожарных клапанов допускается применение приводов с термочувствительными элементами? 
25.  Каким видом пожарной
сигнализации должно
быть
оснащено многофункциональное здание?
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации №3

1. Дать определение понятию "система обеспечения пожарной безопасности"?
2. Что входит в систему обеспечения пожарной безопасности объекта?
3. В течение какого времени экспертная организация должна направить копию заключения о независимой оценке пожарного риска в орган исполнительной власти после его утверждения?
4. Какие способы исключают условия образования в горючей среде источников зажигания?
5. Каким нормативным документом устанавливаются состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты?
6. В какой цвет должны быть окрашены органы управления устройства аварийного отключения оборудования?
7. Как
должна
производиться
классификация
объектов
по
пожарной
и взрывопожарной опасности?

8. Что может быть следствием горения в зависимости от его скорости и условий протекания?
9. В каком случае вещества и материалы называются несовместимыми при их совместном хранении?
10. Какие вещества и материалы относятся к разряду особо опасных по потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания?
11. Для чего применяется классификация пожароопасных и взрывоопасных зон?
12. К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси?
13. Где следует обозначать категорию наружной установки по пожарной опасности?
14. К какой категории по пожарной опасности относится наружная установка, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы?
15. К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относится здание, если суммированная площадь его помещений этой категории превышает 5% площади всех его помещений или 200 м2?
16. В какой документации на объекты капитального строительства указываются категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности?
17. Какой тип перекрытия применяется для тамбур-шлюза 2 типа?
18. Что обозначает показатель RE 60?
19. Где устанавливаются устройства "антипаника"?
20. Какой должна быть ширина лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей из здания с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек?
21. Какие требования предъявляются к эвакуационным выходам с этажей высотных зданий?
22. Какова минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения, требуемая для эвакуации?
23. С какой периодичностью проводятся гидравлические и пневматические испытания трубопроводов внутреннего противопожарного водопровода, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергалась коррозии?
24. На какой высоте в помещении устанавливают пожарные краны для
их обслуживания?
25. Манометр какого класса точности используют при периодической проверке внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу?
 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации №4
1. Для чего применяется классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?

2. Какое электрооборудование не классифицируется по уровням пожарной защиты?

3. На какие виды подразделяется взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты?

4. Требованиям каких документов должна отвечать пожарная безопасность электроустановок, зданий и сооружений, в которых они размещены? Выберите два правильных варианта ответа.

5. С какой периодичностью проводится проверка состояния
стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств?

6. Какое требование предъявляется к электроустановкам зданий и сооружений?

7. С какой периодичностью производится проверка срабатывания блокировок электрооборудования с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением"?

8. В каких каналах необходимо прокладывать кабели от трансформаторных  подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств при отсутствии огнезащиты?

9. В течение какого времени кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара?

10. Как должно осуществляться питание электроприемников системы противопожарной защиты на объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения? Какие из перечисленных устройств разрешается использовать одновременно?

11. При каком условии вытяжные устройства
систем аварийной
вентиляции размещаются в рабочей зоне?

12. Для каких противопожарных клапанов допускается применение приводов с термочувствительными элементами в качестве дублирующих?

13. Какой минимальный предел огнестойкости
должен быть у ограждающих конструкций стволов мусоропроводов в многоэтажных жилых и общественных зданиях?

14. Какой предел огнестойкости должен быть у дверей шахт лифтов при выходе из лифтов в лифтовый холл в зданиях высотой более 28 м?

15. Кто должен осуществлять возврат лифта в нормальный режим работы после

высвобождения пожарных из застрявшей в шахте кабины лифта?

16. Что запрещается размещать в помещениях, где установлено оборудование лифта?

17. На объектах защиты каких классов функциональной пожарной опасности в помещениях общественного питания (кухнях) не допускается установка газоиспользующего оборудования?

18. Какой должна быть высота вытяжных вентиляционных каналов в сравнении с расположенными рядом дымовыми трубами?

19. В какой оболочке допускается размещать устройства аварийного отключения в виде кнопочных выключателей?

20. Каково минимально допустимое расстояние от топочной дверки до противоположной стены?

22. Что должно обеспечивать аварийное отключение?

23 Какое требование предъявляется к мусоросборной камере?

24. Что из перечисленного обеспечивается алгоритмом работы лифта для пожарных в режиме "Пожарная опасность"?

25. Что должна обеспечивать система операторского контроля при использовании подъемной платформы для инвалидов без участия персонала (оператора)?
Перечень вопросов к итоговой аттестации
(тестовые задания)
1. Кто несет персональную
ответственность
за обеспечение пожарной безопасности в организации?

1. Руководитель организации.

2. Инженер по пожарной безопасности организации.

3. Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем.

4. Руководители подразделений (участков).

2.  Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 70 человек?

1. Достаточно одного

2. Не менее двух

3. Минимум три выхода

4. Нормативными документами не регламентируется

3. Какой противопожарный инструктаж
должны проходить работники   организации при приеме на работу?

1. Вводный противопожарный инструктаж

2. Целевой противопожарный инструктаж

3. Первичный противопожарный инструктаж

4. Внеплановый противопожарный инструктаж

4. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?

1. Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток

2. Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода

3. Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения

4. Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным

5. Что входит в понятие профилактики пожаров?

1. Исключение возникновения пожара

2.  Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей

3.  Ограничение распространения пожара

4.  Создание условий для успешного тушения пожаров

5. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий

6. При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре?

1. Более 50 человек.

2. Более 10 человек.

3. Более 150 человек.

4. Более 200 человек.

5. Более 250 человек.

7.  Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре?

1. С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.

2. С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.

3. С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения.

4. Любым из перечисленных способов или их комбинацией.

8.  Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной?

1. Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара

       б. Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючей пылью, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара

       в. Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючей пылью или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться

9. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1. Переносные и передвижные огнетушители.

2. Песок и вода.

3. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.

4. Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

10. Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним эвакуационным выходом?

1. Не более 100 человек.

2. Не более 50 человек.

3. Не более 200 человек.

11. В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации?

1. При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.

2. По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности.

3. После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

4. При перерыве в работе в данной должности более одного года.

5. В любом из перечисленных случаев.

12. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания, сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения?

1. На категории А, Б, В, Г, Д

2. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д

3. На категории А, Б, В, Г

4. На категории А, Б, В1-В4

13. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения?

1. Не реже одного раза в месяц

2. Не реже одного раза в год

3. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя

4. В установленные в организации сроки

14. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения?

1. Периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН

2. Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей

3. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения

4. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей

15. Где должна храниться использованная промасленная ветошь?

1. В металлических ящиках с плотно закрывающейся крышкой

2. В специальных контейнерах

3. В специально отведенных для хранения местах

4. В любом удобном месте

16. Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации для каждого пожароопасного участка?

1. Правила пожарной безопасности на объекте.

2. Инструкции о мерах пожарной безопасности.

3. Производственные инструкции.

4. Технологические регламенты.

17. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания, сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения?

1. На категории А, Б, В, Г, Д

2. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д

3. На категории А, Б, В, Г

4. На категории А, Б, В1-В4

18. Какая периодичность эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц предусмотрена Правилами противопожарного режима?

1. Не реже одного раза в год

2. Не реже одного раз в полгода

3. Не реже одного раза в три года

4. Не реже одного раза в пять лет

19. Какие
сведения
необходимо
сообщить
в
пожарную
охрану
в
случае возникновения пожара?

1. Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших

2. Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших

3. Адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию

4. Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего

20. Какие подразделения
могут создаваться в организациях с целью предупреждения и борьбы с пожарами на объектах?

1. Служба охраны труда

2. Отдел пожарного надзора и контроля

3. Пожарно-технические комиссии

4. Пожарно-технический отдел

21. Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов?

1. Не реже одного раза в год

2. Не реже одного раза в шесть месяцев

3. Не реже одного раза в три месяца

4. Не реже одного раза в два года

22. Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники на территории производственного объекта?

1. Не менее 3 метров

2. Не более 6 метров

3. Не менее 6 метров

4. Ширина противопожарного проезда должна обеспечивать свободный разворот двух пожарных машин

23. Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем?

1. Пожар класса А

2. Пожар класса В

3. Пожар класса С

4. Пожар класса D

5. Все перечисленные классы пожаров

24. Какие требования предъявляются к установке системы противодымной защиты объектов?

1. Система должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения

2. Система должна обеспечивать удаление продуктов горения и термического разложения

3. Система должна обеспечивать незадымление и защиту материальных ценностей

25. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны?

1. Не реже одного раза в три месяца

2. Не реже одного раза в шесть месяцев

3. Не реже одного раза в год

4. Не реже одного раза в неделю

26. Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?

1. Можно, по приказу руководителя организации

2. Можно, но только половинный запас

3. Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора

4. Не разрешается

27. Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?

1. Пожаров класса А

2. Пожаров класса В

3. Пожаров класса С

4. Пожаров класса А и В

5. Всех перечисленных классов пожаров

28. Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте?

1. Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки

2. Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя)

3. Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушителя

4. Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организации, производившей перезарядку

5. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица

6. Вся перечисленная информация должна указываться в специальном журнале произвольной формы.

29. Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом   помещении?

1. Достаточно одного

2. Должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения

3. Три и более

4. Не менее двух

30. Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода?

1. Один раз в год

2. Не реже двух раз в год (весной и осенью)

3. Не реже одного раза в два года

4. Не реже трех раз в год (летом)

31. Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить углекислотным огнетушителем ОУ-5?

1. Не выше 1 кВ

2. Не выше 6 кВ

3. Не выше 10 кВ

4. Не выше 32 кВ

32. В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества?

1. Не превышающем суточную потребность

2. Не превышающем сменную потребность

3. Не превышающем трехдневную потребность

4. Не превышающем недельную потребность

33. Кто имеет право проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре?

1. Ремонтный персонал организации

2. Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации

3. Специально обученный обслуживающий персонал организации

4. Специально обученный обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации, имеющей лицензию

34. Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно- технической продукции?

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности»

2. Правила противопожарного режима в РФ

3. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном надзоре»

4. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

35. При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре?

1. Более 5 человек.

2. Более 10 человек.

3. Более 15 человек.

4. Более 20 человек.

5. Более 25 человек.

36. Какой федеральный закон определяет общие правовые, экологические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ?

1. «О пожарной безопасности».

2. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3. «О безопасности».

4. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

37. В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное освещение?

1. Они должны быть постоянно включены

2. Должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения

3. В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года

4. В случае возникшего пожара

38. Как по характеру и времени проведения подразделяются противопожарные инструктажи?

1. Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.

2. Вводный, первичный, внеплановый, повторный,

3. Первичный, внеплановый, повторный.

39. Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно- технической продукции?

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности»

2. Правила противопожарного режима в РФ

3. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном надзоре»

4. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

40. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте?

1. Вводный противопожарный инструктаж.

2. Целевой противопожарный инструктаж.

3. Первичный противопожарный инструктаж.

4. Внеплановый противопожарный инструктаж.

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12.1. Педагогические условия реализации Программы

Реализацию программы осуществляют: штатные работники (основные и совместители), лица на условиях договора гражданско-правового характера, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам, обладающие теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для проведения обучения.

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

12.2 Материально-технические условия реализации программы

Для эффективной реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебный класс, оснащенный магнитно-маркерной доской, демонстрационными материалами, наглядными пособиями, обучающими стендами, проектором, плазменным телевизором, обучающими видео-роликами, оргтехникой, компьютерами, муляжами для отработки практических навыков, мебелью
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3. ГОСТ Р12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля
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Приложение №1
Организация практических занятий
Практическое занятие может состоять из нескольких практических работ. Практические работы оцениваются аттестационной комиссией по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».
	№ п/п
	Наименование оценочного средства
	Сроки выполнения
	Критерии оценивания
	Шкала оценивания
	Примечание

	1.
	Практическое занятие №1
	Установлены календарным учебным графиком программы
	зачет/незачет
	Зачет – слушатель правильно выполнил практическое задание, показал отличные знания и умения в рамках учебного модуля
Незачет – задание не выполнено или выполнено с существенными неточностями.
	Практические работы

выполняются
с преподавателем в УЦ в форме  обсуждения, с  последующим проведением отработки действий при возникновении пожара, в том числе  с вызовом
пожарной охраны.



	2.
	Практическое занятие №2
	Установлены календарным учебным графиком программы
	зачет/незачет
	Зачет – обучающийся правильно выполнил практическое задание, показал отличные умения в рамках учебного модуля/темы.

Незачет – задание не выполнено или выполнено с существенными неточностями.
	Практические работы выполняются с преподавателем с применением обучающего инвентаря. 

	3.
	Практическое занятие №3
	Установлены календарным учебным графиком программы
	зачет/незачет
	Зачет –

обучающийся правильно

выполнил практическое

задание, показал отличные умения в рамках учебного

модуля/темы.
	Практические работы

выполняются в форме обсуждения.




Практическое занятие №1

1. Составить план организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организации/отдельного участка, подразделения и т.д. (на выбор преподавателя).

2. Разработать декларацию пожарной безопасности вашей организации.

3. Сделать анализ противопожарного состояния вашей организации. Разработать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты вашей организации.

4. Составить план мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде на вашем предприятии (отдельном участке, подразделении и т.д.). Определить цели мероприятия (программы), категорию слушателей, формы подачи (баннеры, стенды, листовки, календари, памятки, статьи, телевизионные ролики и др.).

5. Разработать программу противопожарного инструктажа для организации (отдельного участка, подразделения и т.д.).

6. Проведение отработки в УЦ действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителя предприятия (на выбор преподавателя) к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Практическое занятие №2

1. Проведение отработки в УЦ порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар».

2. Проведение тренировки в УЦ по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре; ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты.

3. Проведение тренировки в УЦ по применению первичных средств пожаротушения. «Первичные средства пожаротушения», «Средства спасения и самоспасения людей с высоты».

4. Письменные работы (варианты):

1 вариант

· Составить проект протокола (акта) о проведении отработки порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар» на предприятии, в котором трудится обучающийся;

2 вариант

· Составить проект протокола (акта) о проведении тренировки по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре;

3 вариант

· Составить проект протокола (акта) о проведении тренировки по применению первичных средств пожаротушения.

Практическое занятие№3

1. Разработать схему действий персонала вашей организации при пожаре.

2. Сделать расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты вашей организации.

3. Отработка приемов оказания первой помощи:

· при внезапной остановке сердца (проведение искусственного дыхания «изо рта в рот» и непрямого массажа сердца),

· при переломах, вывихах конечностей; транспортировка при переломах,

· при кровотечениях,

· при ожогах,

· при поражении электрическим током,

· при отравлениях.

Для проведения практических занятий группа слушателей разбивается на 3-4 человека и отрабатываются приемы оказания первой помощи с каждым обучающимся.

4. Письменные работы (варианты):

1 вариант

· Разработать схему действий персонала предприятия при пожаре, в котором трудится обучающийся;

2 вариант

· Произвести расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты предприятия, на котором трудится обучающийся.

Приложение №2

Памятка к выполнению реферата

1.  Памятка составлена с учетом требований:

· Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-Ф3;

· программы профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике».

2. Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой слушателя.

3.Тематика рефератов определена образовательной программой соответствующей учебной дисциплины. Тему реферата слушатель выбирает из перечня рекомендуемых тем.

4. Реферат должен содержать:

· титульный лист (1 стр.);

· содержание с указанием страниц (1 стр.);

· введение (1 стр.);

· основная часть (5-10 стр.);

· заключение (1 стр.);

· список используемых источников (1-2 стр.);

· приложения (при необходимости, без ограничений);

· последний лист реферата.

5. Рекомендуемый объем реферата - не более 15 страниц.

6.  Титульный лист реферата оформляется по установленному образцу.

7. В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, его основной части с указанием номера страницы.

8. Во введении указывается общая характеристика реферата: определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; описываются объект и предмет исследования (организация), кратко характеризуется структура реферата.

9. Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Содержание основной части должно раскрывать тему на примере конкретной организации.

10. Обязательным для реферата является логическая связь между его частями и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

11. В заключении логически последовательно излагаются выводы. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.

12. Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется обучающимся самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 15. При этом в списке обязательно должны присутствовать действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате.

13. В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

14. Реферат представляется в УЦ в сброшюрованном виде. Текст реферата должен быть исполнен на одной стороне листа с использованием редактора WORD, шрифт - «Times New Roman», размер шрифта - № 12.

15. Текст реферата, таблицы следует располагать на листах, соблюдая следующие размеры полей: левое поле - 30 мм, правое поле - 10 мм, верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм. При печати текстового материала следует использовать выравнивание «по ширине» (двухстороннее выравнивание).

16. Нумерация страниц реферата – сквозная. Непосредственно на титульном листе номер страницы не ставится, номера последующих страниц проставляются в правом нижнем углу арабскими цифрами (шрифт №10), без точки в конце.

17. Названия структурных элементов реферата и разделов основной части располагаются на отдельных строках и выполняются жирным шрифтом, прописными (заглавными) буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.), без переносов и с выравниванием по центру.

18. Абзацный отступ (отступ в начальной строке текста абзаца) должен составлять 1,25 мм.

19. Текст реферата должен быть четким, законченным, понятным. Орфография и пунктуация текста должны соответствовать ныне действующим правилам.

20. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) объединяются единым названием «рисунок». Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещается под ней после слова «Рис.». При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие данные.

21. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица».

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица» и располагается по центру. Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если головка таблицы велика, допускается её не повторять; в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице.

22. В поле иллюстраций и в таблице допускается более мелкий шрифт текста, чем основной текст, но не менее шрифта №10.

На все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте работы (например: «на рис.5 показано…», «в соответствии с данными табл.2» и т.п.).

23. При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте реферата проставляется в квадратных скобках номер.

24. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы по центру указывается слово «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Приложение обозначается прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение».

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

25. Список использованных источников обычно формируется в следующей последовательности:

· законодательные и нормативно-методические документы и материалы;

· статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и учреждений;

· специальная научная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.).

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

26. Реферат должен быть сдан в указанный срок.

27. Реферат оценивается аттестационной комиссией по двухбалльной системе «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

28. Обучающийся, не представивший в установленный срок готовый реферат или получивший оценку за него «неудовлетворительно» не допускается к итоговой аттестации.

Перечень тем рефератов для итоговой аттестации

1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты.

2. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной  безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам.

4. Пожарная безопасность жилых и многофункциональных зданий.

5. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам.

6. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

7. Противопожарный режим на объекте.

8. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

9. Организация эвакуации в организации. Требования к путям эвакуации.
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